|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格型号** | **单位** |
| 1 | 橡胶圆形路锥 | 900mm\*4.8kg，1类 | 个 |
| 2 | 圆形反光锥套 | 790mm，A类 | 个 |
| 3 | 工人反光背心 | 普通尼龙带印字GB20653 | 件 |
| 4 | 管理人员反光背心 | 高级尼龙带印字GB20653 | 件 |
| 5 | 安全员背心 | 普通尼龙带印字GB20653 | 件 |
| 6 | 安全帽（管理人员） | 高级GB2811-2019,白色 | 顶 |
| 7 | 安全帽（工人） | 高级GB2811-2019,红色 | 顶 |
| 8 | 标志标牌（占道） | 支架式GB5786-2017,每套18块 | 套 |
| 9 | 标志标牌（断道） | 立柱式GB5786-2017,每套35块 | 套 |
| 10 | 标志标牌（断道） | 支架式GB5786-2017,每套35块 | 套 |
| 11 | LED导向灯 | 1500\*400mm太阳能可调向 | 台 |
| 12 | 吹塑防撞桶 | 800\*600mm，GB/T24720-2009 | 个 |
| 13 | 强光手电 | 1000w | 把 |
| 14 | 电池 | 1号 | 节 |
| 15 | 雨衣 | 高亮反光 | 件 |
| 16 | 雨靴 |  | 双 |
| 17 | 水马 | 1.36\*0.75m | 个 |
| 18 | 对讲机 | 森海克斯N33 | 个 |
| 19 | 警示频闪灯（爆闪灯） | 两蓝一红含立柱 | 台 |
| 20 | 车载高音喇叭 |  | 个 |
| 21 | 车载警报器 |  | 个 |
| 22 | 警示灯 | 夜神（手柄灯） | 个 |
| 23 | 车身反光贴 | 3M高强膜5cm\*45m | 卷 |
| 24 | 安全协管员袖套 |  | 副 |
| 25 | 安全员袖套 |  | 副 |
| 26 | 肩灯 | 充电式 | 个 |
| 27 | 彩旗 | 1.2\*0.8m | 面 |
| 28 | 动态LED显示灯 | GB24906-2010 | 台 |
| 29 | 护目镜 |  | 副 |
| 30 | 发光指挥棒 | 红色 | 个 |
| 31 | 施工服套装 | GB18401长袖 | 套 |
| 32 | 施工服套装 | GB18401短袖 | 套 |
| 33 | 干粉灭火器 | 4kg | 只 |
| 34 | 干粉灭火器 | 35KG推车式 | 只 |
| 35 | 灭火器箱子 | 4kg\*2 | 个 |
| 36 | 雾炮机 | 半自动 | 台 |
| 37 | 安全带 | GB6095-2009 | 条 |
| 38 | 安全绳 | 50m/卷GB24543-2009 | 卷 |
| 39 | 3M口罩 | 防粉尘、机械尾气、有害气体 | 个 |
| 40 | 口哨 |  | 个 |
| 41 | 机械设备反光标识 | 2m\*0.6m | 个 |
| 42 | 手提扩音器 |  | 个 |
| 43 | 警戒带 | 100米5cm宽盒装伸缩警戒带 | 卷 |
| 44 | 救生衣 | 牛筋布、大浮力 | 件 |
| 45 | 编织袋 | 60\*120cm白色 | 个 |
| 46 | 铁锹 |  | 把 |
| 47 | 线手套 |  | 双 |
| 48 | 布手套 |  | 双 |
| 49 | 防毒面具 |  | 个 |
| 50 | 劳保鞋 |  | 双 |
| 51 | 绝缘鞋 |  | 双 |
| 52 | 绝缘手套 |  | 双 |
| 53 | LED大灯 | 50w | 个 |
| 54 | 警示标志 |  | 块 |
| 55 | 微型消防站 | 1600\*1500\*390； | 套 |
| 56 | 制式危废间 | 3000\*4000\*2700内有三防措施 | 套 |
| 57 | 改道标志 | 单块 | 块 |
| 58 | 应急发电机 | 5.5kw，单项 | 台 |
| 59 | 环境监测仪 | 噪声、粉尘 | 台 |
| 60 | 急救箱 |  | 个 |
| 61 | 噪声、扬尘监测牌 | 国标 | 块 |
| 62 | 藿香正气液 | 防暑药品 | 支 |
| 63 | 十滴水 | 防暑药品 | 支 |
| 64 | 人丹 | 防暑药品 | 盒 |
| 65 | 牛黄解毒片 | 防暑药品 | 盒 |
| 66 | 清凉油 | 防暑药品 | 支 |
| 67 | 花露水 | 防暑药品 | 瓶 |
| 68 | 金银花露 | 防暑药品 | 瓶 |
| 69 | 扩音喇叭 |  | 个 |
| 70 | 标志牌 | 立柱式 | 块 |
| 71 | 标志牌 | 支架式 | 块 |
| 72 | 黄闪灯 | 太阳能磁吸 | 个 |
| 73 | 应急照明灯 |  | 个 |
| 74 | 回转灯 | 太阳能 | 个 |
| 75 | 消防水桶 | 加厚款 | 个 |
| 76 | 消防钳 |  | 把 |
| 77 | 消防斧 |  | 把 |
| 78 | 十字镐 |  | 把 |
| 79 | 工兵铲 | 远途 | 把 |
| 80 | 担架 | 副 | 副 |
| 81 | 临边护栏 | 移动式高1.2米 | 米 |
| 82 | 救生圈 |  | 个 |
| 83 | 逃生指示灯 |  | 个 |
| 84 | 安全日志 |  | 本 |
| 85 | 交通指挥机器人 |  | 个 |
| 86 | 安全机械人 | 太阳能 | 个 |
| 87 | 交通指挥旗 |  | 面 |
| 88 | 仿真警车标志牌 |  | 块 |
| 89 | 防噪耳塞 |  | 双 |
| 90 | 防滑手套 |  | 双 |
| 91 | 防滑鞋 |  | 双 |
| 92 | 分类垃圾桶 | 加厚带盖，4色红、绿、黑、蓝 | 套 |
| 93 | 广角镜 | 800mm带立柱 | 套 |
| 94 | 广角镜 | 1000mm带立柱 | 套 |
| 95 | 龙门架 |  | 套 |
| 96 | 弹力柱 | GB/T24972-2010 | 根 |
| 97 | 投光灯 | LED400W | 个 |
| 98 | 投光灯 | LED500W | 个 |
| 99 | 投光灯 | LED600W | 个 |
| 100 | LED灯带 |  | 米 |
| 101 | 应急照明灯 | 300W | 个 |
| 102 | 应急照明灯 | 400W | 个 |
| 103 | 应急照明灯 | 500W | 个 |
| 104 | 一次性警示带 | 50M | 卷 |
| 105 | 安全带 | 3米 | 条 |
| 106 | 雨伞 | 长柄黑色 | 把 |
| 107 | 焊工手套 |  | 副 |
| 108 | 消防铁锹 |  | 把 |
| 109 | 消防水带 | 口径50 | 米 |
| 110 | 消防水带 | 口径65 | 米 |
| 111 | 消防服 |  | 套 |
| 112 | 消防钩 |  | 把 |
| 113 | 安全警示串旗 |  | 米 |
| 114 | 防坠器 | 20米 | 套 |
| 115 | 防坠器 | 30米 | 套 |
| 116 | 防坠器 | 40米 | 套 |
| 117 | 防坠器 | 50米 | 套 |
| 118 | 货架 | 4层 | 套 |
| 119 | 绿色草坪网 | 加密2cm | ㎡ |
| 120 | 绿色遮阳网 | 3.5针 | ㎡ |
| 121 | 绿色遮阳网 | 5针 | ㎡ |
| 122 | 密目网 | 1.8m\*6m | ㎡ |
| 123 | 防坠网 | 1.5m\*6m | ㎡ |
| 124 | 藤条网 | 2\*35 | ㎡ |
| 125 | 垃圾桶 | 240L | 个 |
| 126 | 铁马护栏 | 1.2m\*1.5m | 套 |
| 127 | 安全护栏网 | 1.8m\*3.0m | ㎡ |
| 128 | 市政护栏网 | 1.5m\*3m | 米 |
| 129 | 市政护栏网 | 1.8m\*3m | 米 |
| 130 | 减速条 | 3cm高分子 | 米 |
| 131 | 减速条 | 5cm高分子 | 米 |
| 132 | 基坑护栏 | 2m\*1.2m | 套 |
| 133 | 安全爬梯 | 100型60管 | 米 |
| 134 | 安全梯笼 | 2000\*3000 | 米 |
| 135 | 反光油漆 |  | KG |
| 136 | 调和剂 |  | KG |
| 137 | 环氧地坪漆 |  | KG |
| 138 | 加绒雨鞋 |  | 双 |
| 139 | 电池 | 2号 | 节 |
| 140 | 电池 | 7号 | 节 |
| 141 | 卷尺 | 5M | 个 |
| 142 | 皮尺 | 50M | 个 |
| 143 | 安全指路牌 | 400\*120 | 块 |
| 144 | 安全指路牌 | 180\*120 | 块 |
| 145 | 安全环保宣传道旗 | 200\*80 | 块 |
| 146 | 安全环保宣传道旗 | 120\*60 | 块 |
| 147 | 多牌一图 | 尺寸依现场定 | ㎡ |
| 148 | 多牌一图 | 尺寸依现场定 | ㎡ |
| 149 | 多牌一图 | 尺寸依现场定 | ㎡ |
| 150 | 安全警示牌 | 80\*80 单立柱 | 块 |
| 151 | 安全警示牌 | 120\*80 单立柱 | 块 |
| 152 | 安全警示牌 | 120\*180 双立柱 | 块 |
| 153 | 安全警示牌 | 40\*60单立柱 | 块 |
| 154 | 安全警示牌 | 40\*60双脚移动 | 块 |
| 155 | 安全警示牌 | 120\*80双脚移动 | 块 |
| 156 | 安全警示牌 | 120\*180双脚移动 | 块 |
| 157 | 通用标识牌 | 80\*60 | 块 |
| 158 | 通用标识牌 | 40\*30 | 块 |
| 159 | 安全环保宣传牌 | 尺寸依现场定 | ㎡ |
| 160 | 安全环保宣传牌 | 高空作业 | ㎡ |
| 161 | 安全环保宣传语 | 钛合金字 | cm |
| 162 | 安全环保宣传语 | 吸塑发光字 | ㎡ |
| 163 | 安全环保宣传语 | 穿孔LED发光字 | ㎡ |
| 164 | 发光字背板（铝扣、管扣） | 尺寸依现场定 | ㎡ |
| 165 | 发光字基础钢结构 | 尺寸依现场定 | ㎡ |
| 166 | 安全标准化宣传语 | PVC字亚克力面板 | cm |
| 167 | 安全标准化宣传语 | PVC字/克力字 | cm |
| 168 | 安全生产宣传展板 | 240\*120 | 个 |
| 169 | 安全生产宣传展板 | 240\*120 | 个 |
| 170 | 安全生产导视图 | 尺寸依现场定 | ㎡ |
| 171 | 安全生产进度图 | 尺寸依现场定 | ㎡ |
| 172 | 安全环保画面 | 高清喷绘 | ㎡ |
| 173 | 安全环保画面 | 普通喷绘 | ㎡ |
| 174 | 安全环保画面 | 普通反光膜 | ㎡ |
| 175 | 安全环保画面 | 车贴背胶 | ㎡ |
| 176 | LED显示屏 | P10LED室内单色全红 | ㎡ |
| 177 | LED显示屏 | P10LED全户外防水单色全红 | ㎡ |
| 178 | 班前安全讲台 | 尺寸依现场定 | ㎡ |
| 179 | 彩钢瓦围挡 | 尺寸依现场定 | ㎡ |
| 180 | 安全护栏 | 尺寸依现场定 | ㎡ |
| 181 | 铁皮反光膜 | 尺寸依现场定 | ㎡ |
| 182 | 通风机 | 7.5KW | 台 |
| 183 | 气体检测仪 | / | 台 |
| 184 | 风管 | ф300 | m |
| 185 | 门架 | 尺寸依现场定 | 个 |
| 186 | 消防池 |  | 个 |
| 187 | 水泵 |  | 台 |